|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Épület** | **Eszköz** | **Port** | **Hova csatlakozik** | **IP-cím** |
| A épület | A-R | SE0/0/0 | B-R | 172.16.1.1/30 |
| SE0/0/1 | INTERNET | - |
| FA0/0 | A-SW1 | 192.168.1.1/24 |
| FA0/1 | A-SW2 | 192.168.2.1/24 |
| Eth0/1/0 | A-WR | 192.168.15.1/24 |
| A-SW1 | FA0/1 | A-R | - |
| FA0/2-FA0/7 | PC6-PC11 | - |
| FA0/24 | SERVER1 | - |
| VLAN1 | - | 192.168.1.2/24 |
| A-SW2 | FA0/1 | A-R | - |
| FA0/2-0/7 | PC0-PC5 | DHCP |
| FA0/24 | SERVER2 | 192.168.2.3/24 |
| VLAN1 | - | 192.168.2.2/24 |
| A-WR | G0/1 | A-R | 192.168.15.2/24 |
| SERVER1 | Fa0 | A-SW1 | 192.168.1.3/24 |
| SERVER2 | Fa0 | A-SW2 | 192.168.2.3/24 |
| PC0-PC5 | FA0 | A-SW2 | DHCP |
| PC6-PC11 | FA0 | A-SW1 | DHCP |
| B épület | B-R | SE0/0/1 | A-R | 172.16.1.2/30 |
| SE0/0/0 | INTERNET | - |
| FA0/0 | B-SW | 192.168.3.1/24 |
| FA0/1 | B-WR | 192.168.16.1/24 |
| B-SW | FA0/1 | B-R | - |
| FA0/2-FA0/7 | PC12-PC17 | - |
| VLAN1 | - | 192.168.3.2/24 |
| FA0/2-0/7 | PC12-17 | - |
| A-WR | G0/1 | B-R | 192.168.16.2/24 |
| PC12-17 | FA0 | B-SW | DHCP |

SERVER1: DHCP, WEB

DHCP exc első 3 cím

SERVER2: TFTP, DNS:

web:Niganyok.hu

TFTPdns: Niganytar.hu

MAC szűrés: sticky

MOTD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Felhasználónév** | **Jelszó** |
| **Privilegizált EXEC mód** |  | Mil4tech |
| **SSH** | admin | Mil4tech |
| **CONSOLE** | admin | Mil4tech |

Wireless router: Milatech123

RIP

SSH jelszó, Con jelszó, AZAZ MINDEN JELSZÓ: Mil4tech

MOTD

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás